Приложение №3 к документации

о проведении открытого аукциона

№ 04/ОА/27.10.2015

Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальная смета**

**Адаптация 2-х санитарных узлов для обеспечения доступности**

**маломобильных групп населения на 2 и 3 этажах здания.**

Основание: РП-03-15-АС

Составлена в ценах на: 22.09.2015г.

Сметная стоимость:1244629.21 руб.

Нормативная трудоемкость: 2516.29 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 339754.05 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 56-9-2** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (Н.Р. 70 = 70% = 5464.01 руб. С.П. 50 = 50% = 3902.87 руб.)** | **100 коробок** | **0.14** | **5908,72 5489.62** | **419.10 58.16** | **827.22** | **768.55** | **58.67 8.14** | **449.60 3.97** | **62.94 0.56** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.484 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен (Н.Р. 70 = 70% = 592.98 руб. С.П. 50 = 50% = 423.56 руб.)** | **100 м2 дверных полотен** | **0.192** | **438,99 438.99** | **0 0** | **84.29** | **84.29** | **0 0** | **36.28 0** | **6.97 0** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.22656 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРр 56-11-1** | **Снятие наличников (Н.Р. 70 = 70% = 235.11 руб. С.П. 50 = 50% = 167.94 руб.)** | **100 м наличников** | **0.656** | **50,94 50.94** | **0 0** | **33.42** | **33.42** | **0 0** | **4.21 0** | **2.76 0** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.2624 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРр 56-1-2** | **Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (Н.Р. 70 = 70% = 1940.46 руб. С.П. 50 = 50% = 1386.05 руб.)** | **100 коробок** | **0.06** | **4876,39 4542.44** | **333.95 54.59** | **292.59** | **272.55** | **20.04 3.28** | **382.36 3.62** | **22.94 0.22** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.6456 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 46-04-001-04** | **Разборка кирпичных стен (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 3171.23 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 1790.81 руб.)** | **1 м3** | **2.9** | **232,57 111.16** | **109.89 16.85** | **674.46** | **322.36** | **318.68 48.87** | **8.24 1.15** | **23.90 3.33** |
| **6** | **ТЕРр 55-5-1** | **Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (Н.Р. 76 = 76% = 13875.80 руб. С.П. 52 = 52% = 9493.97 руб.)** | **100 м2 перегородок** | **0.94** | **2543,62 1834.19** | **709.43 98.45** | **2391.00** | **1724.14** | **666.86 92.54** | **141.20 6.72** | **132.73 6.32** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 18.236 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 5.356 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 11-01-011-01** | **Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0,0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 2585.27 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 1402.64 руб.)** | **100 м2 стяжки** | **0.68** | **423,60 382.46** | **41.14 19.98** | **288.05** | **260.07** | **27.98 13.59** | **25.29 0.82** | **17.20 0.56** |
| **8** | **ТЕР 11-01-011-02** | **Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщ.50мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0,0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 1568.77 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 851.14 руб.)** | **100 м2 стяжки** | **20.4** | **11,99 4.84** | **7.15 3.30** | **244.60** | **98.74** | **145.86 67.32** | **0.32 0.17** | **6.53 3.47** |
| **9** | **ТЕР 46-04-001-02** | **Разборка бетонных фундаментов (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 6718.76 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 3794.12 руб.)** | **1 м3** | **4.6** | **429,19 129.37** | **299.82 41.61** | **1974.28** | **595.10** | **1379.18 191.41** | **9.59 2.84** | **44.11 13.06** |
| **10** | **ТЕРр 65-30-2** | **Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (Н.Р. 63 = 63% = 283.52 руб. С.П. 40 = 40% = 180.02 руб.)** | **100 м2 поверхности воздуховодов** | **0.084** | **545,83 518.30** | **27.53 14.75** | **45.85** | **43.54** | **2.31 1.24** | **39.90 0.75** | **3.35 0.06** |
| **11** | **ТЕРр 65-1-1** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (Н.Р. 63 = 63% = 1654.93 руб. С.П. 40 = 40% = 1050.75 руб.)** | **100 м трубопровода** | **0.593** | **492,53 438.80** | **7.63 1.97** | **292.07** | **260.21** | **4.52 1.17** | **34.66 0.10** | **20.55 0.06** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.13046 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **12** | **ТЕРр 65-2-2** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (Н.Р. 63 = 63% = 2077.81 руб. С.П. 40 = 40% = 1319.24 руб.)** | **100 м трубопровода с фасонными частями** | **0.297** | **1110,40 1098.66** | **11.74 6.29** | **329.79** | **326.30** | **3.49 1.87** | **85.30 0.32** | **25.33 0.10** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.39798 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕРр 65-4-1** | **Демонтаж умывальников и раковин (Н.Р. 63 = 63% = 255.10 руб. С.П. 40 = 40% = 161.97 руб.)** | **100 приборов** | **0.06** | **675,93 666.39** | **9.54 5.11** | **40.55** | **39.98** | **0.57 0.31** | **51.30 0.26** | **3.08 0.02** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1092 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **14** | **ТЕРр 65-4-2** | **Демонтаж унитазов и писсуаров (Н.Р. 63 = 63% = 370.08 руб. С.П. 40 = 40% = 234.97 руб.)** | **100 приборов** | **0.07** | **839,92 829.28** | **10.64 5.70** | **58.79** | **58.05** | **0.74 0.4** | **63.84 0.29** | **4.47 0.02** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1855 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **15** | **ТЕРр 65-19-1** | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (Н.Р. 63 = 63% = 516.27 руб. С.П. 40 = 40% = 327.79 руб.)** | **100 шт.** | **0.06** | **1401,11 1318.90** | **82.21 40.04** | **84.06** | **79.13** | **4.93 2.41** | **110.00 2.24** | **6.60 0.13** |
| **16** | **ТЕРр 65-3-11** | **Снятие колонок водогрейных (Н.Р. 63 = 63% = 100.73 руб. С.П. 40 = 40% = 63.96 руб.)** | **100 шт. арматуры** | **0.01** | **1603,22 1575.69** | **27.53 14.75** | **16.04** | **15.76** | **0.28 0.15** | **121.30 0.75** | **1.21 0.01** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.08 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **17** | **ТЕРр 65-3-6** | **Снятие смесителя с душевой сеткой (Н.Р. 63 = 63% = 95.04 руб. С.П. 40 = 40% = 60.34 руб.)** | **100 шт. арматуры** | **0.02** | **752,23 747.83** | **4.40 2.36** | **15.05** | **14.96** | **0.09 0.05** | **57.57 0.12** | **1.15 0.00** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0052 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **18** | **ТЕРр 67-1-3** | **Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 (Н.Р. 72 = 72% = 1085.40 руб. С.П. 52 = 52% = 783.90 руб.)** | **100 м** | **0.921** | **162,87 162.87** | **0 0** | **150.00** | **150.00** | **0 0** | **13.71 0** | **12.63 0** |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.015657 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **19** | **ТЕР 46-02-007-01** | **Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 2176.63 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 1229.16 руб.)** | **1 м3** | **1.4** | **889,99 182.00** | **2.15 0** | **1245.99** | **254.80** | **3.01 0** | **14.63 0** | **20.48 0** |
| **20** | **ТЕР 08-02-002-03** | **Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 104\*0.9 = 94% = 25468.64 руб. С.П. 64\*0.85 = 54% = 14630.92 руб.)** | **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **1.02** | **3631,55 2542.09** | **495.53 101.00** | **3704.18** | **2592.93** | **505.44 103.02** | **225.07 5.91** | **229.57 6.02** |
|  | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м3 | 2.346 | 527.14 |  | 1236.67 |  |  |  |  |
|  | 404-0047 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | 1000 шт. | 5.1408 | 1112.75 |  | 5720.43 |  |  |  |  |
| **21** | **ТЕРр 53-25-1** | **Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (Н.Р. 73 = 73% = 1733.76 руб. С.П. 56 = 56% = 1330.01 руб.)** | **1 т металлоконструкций перемычек** | **0.108** | **13129,63 2181.32** | **77.41 6.89** | **1418.00** | **235.58** | **8.36 0.74** | **165.88 0.47** | **17.92 0.05** |
| **22** | **ТЕР 46-03-009-05** | **Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 5047.93 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 2850.60 руб.)** | **100 шт.** | **0.36** | **4231,05 1225.07** | **3005.98 416.35** | **1523.18** | **441.03** | **1082.16 149.89** | **87.63 28.42** | **31.55 10.23** |
| **23** | **ТЕР 46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (Н.Р. 94\*0.9 = 85% = 4276.63 руб. С.П. 56\*0.85 = 48% = 2415.04 руб.)** | **100 м борозд** | **1.8** | **647,26 218.65** | **428.61 59.48** | **1165.07** | **393.57** | **771.50 107.06** | **15.64 4.06** | **28.15 7.31** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **23855.63** | **9065.06** | **5004.67 793.46** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **23855.63** | **9065.06** | **5004.67 793.46** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 91103.85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 31329.24 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 7974.28 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.5 |  |  | 53822.45 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **176255.54** | **91103.85** | **31329.24 7974.28** |  | **791.27 55.92** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 81294.86 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **257550.40** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 49851.77 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **307402.17** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 55332.39 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **362734.56** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Полы** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 11-1-4-1** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 5907.00 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 3204.86 руб.)** | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.68** | **2601,99 911.85** | **432.94 9.59** | **1769.35** | **620.06** | **235.52 5.22** | **61.08 0.49** | **41.53 0.33** |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м2 | 78.88 | 23.84 |  | 1880.50 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 11-01-004-02** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 3570.12 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 1936.98 руб.)** | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.68** | **1403.04 550.11** | **214.19 5.65** | **954.07** | **374.07** | **145.65 3.84** | **36.85 0.29** | **25.06 0.20** |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м2 | 78.88 | 23.84 |  | 1880.50 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89\*0.9 = 80% = 136.68 руб. С.П. 52\*0.85 = 44% = 75.17 руб.)** | **1 т** | **0.085** | **542,72 196.09** | **52.23 3.94** | **46.13** | **16.67** | **4.44 0.33** | **16.72 0.20** | **1.42 0.02** |
|  | прим. 204-0069 | Арматурные сетки сварные (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.085 | 13802.8 |  | 1173.24 |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 2524.81 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 1369.84 руб.)** | **100 м2 стяжки** | **0.46** | **1701,52 549.78** | **64.28 31.21** | **782.70** | **252.90** | **29.57 14.36** | **52.26 1.59** | **24.04 0.73** |
| **5** | **ТЕР 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщ. 25мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 52.62 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 28.55 руб.)** | **100 м2 стяжки** | **0.46** | **286,98 6.96** | **11.18 5.16** | **132.01** | **3.20** | **5.14 2.37** | **0.66 0.26** | **0.30 0.12** |
| **6** | **ТЕР 11-01-011-05** | **Устройство керамзитобетона толщ.180мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105\*0.9 = 94% = 1530.79 руб. С.П. 60\*0.85 = 51% = 830.54 руб.)** | **100 м2** | **0.22** | **780,92 705.31** | **64.51 31.21** | **171.80** | **155.17** | **14.19 6.87** | **57.76** | **12.71** |
|  | **ТЕР 11-01-011-06** | **Добавка до толщ. 180мм ск=32** | **100м2** | **7,04** | **18.21**  **7,03** | **11.18**  **5.16** | **128.20** | **49.49** | **78.71**  **36.33** | **0.58** | **4.05** |
|  | 401-1011 | Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 4.85 | 766.99 |  | 3719.90 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **12638.4** | **1471.56** | **513.22 69.32** |  | **75.09 3.12** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **12638.4** | **1471.56** | **513.22 69.32** |  | **75.09 3.12** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 14789.18 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 3212.76 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 696.66 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.38 |  |  | 46662.85 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **64664.79** | **14789.18** | **3212.76 696.66** |  | **75.09 3.12** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 13722.02 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **78386.81** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 7445.94 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **85832.75** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 15449.89 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **101282.64** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Отделочные работы. Выравнивание штукатурки** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 61-27-3** | **Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу (Н.Р. 67 = 67% = 2332.96 руб. С.П. 40 = 40% = 1392.81 руб.)** | **100 м2 поверхности** | **0.65** | **873,61 477.22** | **396.39 55.82** | **567.84** | **310.19** | **257.65 36.28** | **39.44 3.81** | **25.64 2.48** |
| **2** | **ТЕРр 61-1-10** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков (Н.Р. 67 = 67% = 6256.30 руб. С.П. 40 = 40% = 3735.10 руб.)** | **100 м2 поверхности** | **0.65** | **8939,04 1395.77** | **45.54 33.66** | **5810.38** | **907.25** | **29.60 21.88** | **89.76 2.14** | **58.34 1.39** |
|  | 101-4241 | Грунтовка на латексной основе BАYRAMIX "Astar" (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.00715 | 18184.56 |  | 130.02 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРр 61-1-11** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских (Н.Р. 67 = 67% = 5673.58 руб. С.П. 40 = 40% = 3387.21 руб.)** | **100 м2 поверхности** | **0.4** | **13500,91 2060.04** | **60.39 46.41** | **5400.37** | **824.02** | **24.16 18.57** | **130.63 3.01** | **52.25 1.20** |
|  | 101-4241 | Грунтовка на латексной основе BАYRAMIX "Astar" (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.0072 | 18184.56 |  | 130.93 |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРр 61-27-1** | **Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу (Н.Р. 67 = 67% = 6059.95 руб. С.П. 40 = 40% = 3617.88 руб.)** | **100 м2 поверхности** | **2.05** | **719,70 393.01** | **326.69 46.00** | **1475.38** | **805.67** | **669.71 94.30** | **32.48 3.14** | **66.58 6.44** |
| **5** | **ТЕРр 61-1-9** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (Н.Р. 67 = 67% = 13802.46 руб. С.П. 40 = 40% = 8240.28 руб.)** | **100 м2 поверхности** | **1.82** | **8704,33 1097.41** | **41.45 30.13** | **15841.88** | **1997.29** | **75.44 52.53** | **73.80 1.90** | **134.32 3.46** |
|  | 101-4241 | Грунтовка на латексной основе BАYRAMIX "Astar" (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.0182 | 18184.56 |  | 330.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **29687.76** | **4844.42** | **1056.56 223.56** |  | **337.13 14.97** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **29687.76** | **4844.42** | **1056.56 223.56** |  | **337.13 14.97** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 48686.42 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 6614.07 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 2246.78 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.07 |  |  | 49238.63 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **104539.12** | **48686.42** | **6614.07 2246.78** |  | **337.13 14.97** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 34125.25 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **138664.37** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 20373.28 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **159037.65** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 28626.77 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **187664.42** |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Отделочные работы. Окраска** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 15-04-005-06** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89\*0.9 = 80% = 2347.52 руб. С.П. 44\*0.85 = 37% = 1085.73 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.65** | **543.34 448.95** | **13.69 0.25** | **353.17** | **291.82** | **8.90 0.16** | **37.82 0.01** | **24.59 0.01** |
|  | 101-3530 | Краска водоэмульсионная белая (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.04485 | 5411.24 |  | 242.69 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 15-04-005-05** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89\*0.9 = 80% = 7124.00 руб. С.П. 44\*0.85 = 37% = 3294.85 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **2.22** | **489,65 398.88** | **13.69 0.25** | **1087.02** | **885.51** | **30.39 0.56** | **33.60 0.01** | **74.60 0.02** |
|  | 101-3530 | Краска водоэмульсионная белая (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | т | 0.13986 | 5411.24 |  | 756.82 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89\*0.9 = 80% = 39283.44 руб. С.П. 44\*0.85 = 37% = 18168.59 руб.)** | **100 м2 поверхности облицовки** | **1.88** | **4242,26 2567.02** | **50.10 31.91** | **7975.45** | **4826.00** | **94.19 60.00** | **211.16 2.06** | **396.97 3.87** |
|  | 101-3444 | Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м2 | 188 | 56.47 |  | 10616.36 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **21031.51** | **6003.33** | **133.48 60.72** |  | **432.92 3.90** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **21031.51** | **6003.33** | **133.48 60.72** |  | **432.92 3.90** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 60333.47 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 835.58 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 610.24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.28 |  |  | 63749.32 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **124918.37** | **60333.47** | **835.58 610.24** |  | **432.92 3.90** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 48754.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **173673.33** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 22549.17 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **196222.50** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 35320.05 |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **Раздел 5. Окна** | |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **231542.55** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Окна** | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **ТЕР 10-01-034-04** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 3743.91 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 1747.15 руб.)** | **100 м2 проемов** | **0.1664** | **15474,27 2471.26** | **623.06 16.23** | **2574.92** | **411.22** | **103.68 2.70** | **213.36 0.83** | **35.50 0.14** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 203-0953 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м2 | 16.64 | 3176.78 |  | 52861.62 |  |  |  |  | | **2** | **ТЕР 10-01-035-01** | **Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100\*0.9 = 90% = 287.27 руб. С.П. 50\*0.85 = 42% = 134.06 руб.)** | **100 п. м** | **0.1** | **6081,63 316.55** | **21.68 0.99** | **608.16** | **31.66** | **2.17 0.1** | **28.03 0.05** | **2.80 0.01** | |  | 101-2907 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | м | 10 | 257.66 |  | 2576.60 |  |  |  |  | |  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **58621.30** | **442.88** | **105.85 2.8** |  | **33.31 0.15** | |  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **58621.30** | **442.88** | **105.85 2.8** |  | **33.31 0.15** | |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 4450.94 |  |  |  |  | |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 662.62 |  |  |  |  | |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 28.14 |  |  |  |  | |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.19 |  |  | 127178.93 |  |  |  |  | |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | |  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **132292.49** | **4450.94** | **662.62 28.14** |  | **33.31 0.15** | |  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4031.18 |  |  |  |  | |  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **136323.67** |  |  |  |  | |  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1881.21 |  |  |  |  | |  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **138204.88** |  |  |  |  | |  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 24876.88 |  |  |  |  | |  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **163081.76** |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6. Душевые** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 16-04-001-02** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 1476.66 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 843.81 руб.)** | **100 м трубопровода** | **0.14** | **7370,51 1069.68** | **9.05 1.23** | **1031.87** | **149.76** | **1.27 0.17** | **70.84 0.07** | **9.92 0.01** |
|  | 507-0739 | Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 2 | 197.95 |  | 395.90 |  |  |  |  |
|  | 507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | 10 шт. | 1.4 | 665.6 |  | 931.84 |  |  |  |  |
|  | 507-0833 | Отвод 90° полиэтиленовый , диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 4 | 205.25 |  | 821.00 |  |  |  |  |
|  | 507-2106 | Переход 110/50 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 4 | 67.19 |  | 268.76 |  |  |  |  |
|  | 507-0836 | Тройник 110/50 (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 2 | 43.25 |  | 86.50 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 1758.64 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1004.94 руб.)** | **100 м трубопровода** | **0.16** | **4594,3 1115.52** | **3.94 0.49** | **735.09** | **178.48** | **0.63 0.08** | **73.88 0.03** | **11.82 0.00** |
|  | 507-3290 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 6 | 10.74 |  | 64.44 |  |  |  |  |
|  | 507-0832 | Отвод 90° полиэтиленовый , диаметр 50 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 2 | 88.61 |  | 177.22 |  |  |  |  |
|  | 507-2612 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | 10 шт. | 0.2 | 48.78 |  | 9.76 |  |  |  |  |
|  | 507-2611 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | 10 шт. | 0.2 | 23.36 |  | 4.67 |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРм 08-03-602-02 прим** | **Установка нагревателей индивидуальных водоводяных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: (Н.Р. 81 = 81% = 472.80 руб. С.П. 52 = 52% = 303.53 руб.)** | **1шт.** | **2** | **32,20 28.84** | **2.78 0.2** | **64.4** | **57.68** | **5.56 0.4** | **100.46 1.24** | **20.09 0.25** |
|  | **прайс** | **Электроводонагреватель 100л 20847:1,18:3.32** | **Шт.** | **2** | **5321.37** |  | **10642.74** |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 06-01-015-07** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89\*0.9 = 80% = 689.99 руб. С.П. 52\*0.85 = 44% = 379.50 руб.)** | **1 т** | **0.025** | **15795,35 3429.33** | **49.46 3.69** | **394.88** | **85.73** | **1.23 0.09** | **248.19 0.19** | **6.20 0.00** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **15629.07** | **471.65** | **8.69 0.74** |  | **48.03 0.26** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **15629.07** | **471.65** | **8.69 0.74** |  | **48.03 0.26** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 4740.08 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 54.4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 7.44 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.32 |  |  | 50293.78 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **55068.26** | **4740.08** | **54.4 7.44** |  | **48.03 0.26** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4398.09 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **59486.35** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2531.73 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **62018.08** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 11163.25 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **73181.33** |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| | **1** | **ТЕР 16-04-002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 25406.97руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 14518.27 руб.)** | **100 м трубопровода** | **0.71** | **5637,36 3303.51** | **1763.15 329.8** | **4002.53** | **2345.49** | **1251.84 234.16** | **218.78 16.77** | **155.33 11.91** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 302-1629 | Краны бронзовые диаметром 15 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 38 | 28.25 |  | 1073.50 |  |  |  |  | |  | 201-0844 | Детали крепления стальные (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | кг | 3.4 | 18.88 |  | 64.19 |  |  |  |  | |  | 301-1211 | Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | шт. | 24 | 11.02 |  | 264.48 |  |  |  |  | | **2** | **ТЕР 16-02-005-1** | **Прокладка гильз трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 154.73 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 88.42 руб.)** | **100 м трубопровода** | **0.015** | **4450,88 1040.22** | **166.88 7.18** | **66.76** | **15.60** | **2.50 0.11** | **69.95 0.24** | **1.05 0.00** | | **3** | **ТЕР 16-07-003-02** | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 762.81 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 435.89 руб.)** | **1 врезка** | **1** | **110.65 77.45** | **6.7 0** | **110.65** | **77.45** | **6.7 0** | **5.13 0** | **5.13 0** | |  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **5582.11** | **2438.54** | **1261.04 234.27** |  | **161.51 11.91** | |  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **5582.11** | **2438.54** | **1261.04 234.27** |  | **161.51 11.91** | |  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 24507.33 |  |  |  |  | |  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 7894.11 |  |  |  |  | |  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 2354.41 |  |  |  |  | |  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.51 |  |  | 6607.68 |  |  |  |  | |  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | |  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **39009.12** | **24507.33** | **7894.11 2354.41** |  | **161.51 11.91** | |  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26324.51 |  |  |  |  | |  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **65333.63** |  |  |  |  | |  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 15042.58 |  |  |  |  | |  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **80376.21** |  |  |  |  | |  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 14467.72 |  |  |  |  | |  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **94843.93** |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 8. Отопление** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 18-03-001-02** | **Установка радиаторов стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 626.99 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 358.28 руб.)** | **100 кВт радиаторов и конвекторов** | **0.06** | **44017,53 1029.76** | **342.65 31.45** | **2641.05** | **61.79** | **20.56 1.87** | **75.44 1.60** | **4.53 0.10** |
|  | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм (ТССЦ 2000 Новгородская область ) | 10 шт. | 0.534 | 1.46 |  | 0.78 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **2641.83** | **61.79** | **20.56 1.87** |  | **4.53 0.10** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **2641.83** | **61.79** | **20.56 1.87** |  | **4.53 0.10** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 620.99 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 128.71 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.24 |  |  | 8292.72 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **9042.42** | **620.99** | **128.71 18.79** |  | **4.53 0.10** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 626.99 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **9669.41** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 358.28 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **10027.69** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 1804.98 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **11832.67** |  |  |  |  |
| **Раздел 9. Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 20-01-001-03** | **Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 2732.70 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 1561.54 руб.)** | **100 м2 поверхности воздуховодов** | **0,135** | **3245.82 2354.22** | **160.7 10.08** | **438.19** | **317.82** | **21.69 1.09** | **176.74 0.51** | **176.74 0.51** |
|  | 301-1773 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм (ТССЦ 2000 Новгородская область) | м2 | **13.5** | 85.85 |  | 1158.97 |  |  |  |  |
|  | 301-1081 | Тройник | шт. | 2 | 17.29 |  | 34.58 |  |  |  |  |
|  | (301-9520) | Тройник | шт. | 2 | 6.11 |  | 12.22 |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 20-02-003-11** | **Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109\*0.9 = 98% = 1654.63 руб. С.П. 66\*0.85 = 56% = 945.50 руб.)** | **1 решетка** | **10** | **32,21 16.80** | **2.00 10** | **322.10** | **168.00** | **20.00 0** | **1.23 0** | **12.30 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1966.06** | **485.82** | **41.69 1.09** |  | **189.04 0.51** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1966.06** | **485.82** | **41.69 1.09** |  | **189.04 0.51** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 10.05 |  |  | 4882.49 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.26 |  |  | 260.98 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 10.05 |  |  | 10.9 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.51 |  |  | 3610.76 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **8754.23** | **4882.49** | **260.98 10.9** |  | **189.04 0.51** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4387.33 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **13141.56** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2507.04 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **15648.60** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 2816.75 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **18465.35** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **1244629.21** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **1244629.21** |  |  |  |  |

Составил инженер-сметчик ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Егорова С.В.

Проверил главный инженер проекта ООО «ФСП»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайленко А.С.